|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie | Interfejs | Adres IP | Maska podsieci |  |
| R1 | Serial 0/0/0 | 192.168.12.1 | 255.255.255.252 | Pc 1a |
| Serial 0/0/1 | 192.168.13.1 | 255.255.255.252 | 192.168.11.2 |
| GigabitEthernet 0/0 | 192.168.11.1 | 255.255.255.0 |  |
| R2 | Serial 0/0/0 | 192.168.12.2 | 255.255.255.252 | Pc 2 |
| Serial 0/0/1 | 192.168.23.1 | 255.255.255.252 | 192.168.22.2 |
| GigabitEthernet 0/0 | 192.168.22.1 | 255.255.255.0 |  |
| R3 | Serial 0/0/0 | 192.168.13.2 | 255.255.255.252 | Pc 3 |
| Serial 0/0/1 | 192.168.23.2 | 255.255.255.252 | 192.168.33.2 |
| Serial 0/1/0 | 192.168.34.1 | 255.255.255.252 |  |
| Serial 0/1/1 | 192.168.43.1 | 255.255.255.252 |  |
| GigabitEthernet 0/0 | 192.168.33.1 | 255.255.255.0 |  |
| R4 | Serial 0/0/0 | 192.168.34.2 | 255.255.255.252 | Pc 4 |
| Serial 0/0/1 | 192.168.43.2 | 255.255.255.252 | 192.168.44.2 |
| GigabitEthernet 0/0 | 192.168.44.1 | 255.255.255.0 |  |